%
%
%
%6.   Phasengesteuerte Antennen %<'FontWeight',MSVTITLWEIGHT,'FontSize',MSVTITLSIZE-5,'Color',MSVTITLCOLOR>
%
%
%
% Das Thema Phasengesteuerte Antennen ist kein Unterthema der Radartechnik sondern 
% allgemeiner eines der Antennentechnik.  Unter einer phasengesteuerten Antenne versteht 
% man eine Anordnung mehrerer Antennen, deren Empfangssignale durch individuell 
% einstellbare Phasenschieber laufen, bevor sie zusammengeführt werden.  Die einzelnen 
% Antennen haben im Idealfall keine Richtwirkung.  Durch passende Wahl der Phasen-
% verschiebungen kann aber mit der Gesamtanordnung eine Richtwirkung erzielt werden.  
% Die Phasenschieber werden elektronisch von einem Rechner gesteuert.  Dadurch ist es 
% möglich, die Richtung einer Antenne innerhalb von Mikrosekunden zu ändern.  Ein 
% Radargerät mit einer solchen Antenne kann praktisch zugleich in abgesteckten 
% Gebieten eine Überwachung vornehmen und andererseits Ziele verfolgen und bei 
% letzterem Fall sogar die Häufigkeit der Abtastung den Flugmanövern anpassen.  
% Das Phased-Array-Radar hat deshalb überwiegend militärische Anwendungen.
%
% Die Phasengesteuerte Antenne arbeitet auch als Sendeantenne.  In diesem Fall 
% kann man entweder die aufgeteilte Leistung eines Senders über die Phasenschieber 
% zu den Antennen führen oder man benutzt direkt an den Einzelantennen individuelle 
% Leistungsverstärker, die natürlich alle die gleiche Phasenverschiebung haben müssen.  
% Viele Systeme arbeiten mit Phasenschiebern, die nur  4  verschiedene Verschiebungen 
% einstellen können:   0° ,  90° ,  180° ,  270° .   Das bedingt einen kleinen Verlust an 
% optimaler Richtwirkung, vereinfacht die Hardware und die Ansteuerung aber erheblich.
% 